Příloha  č. 3

Technické požadavky

	Ozvučení

	

	Min. 3 pásmový profesionální PA systém (Hi-Low-Sub)
	vyžaduje se

	Min. výkon PA systému
	4 kW

	Min. špičkový akustický tlak použitých reprosoustav
	130dB

	Možnost propojení s místním plošným ozvučovacím systémem (1 vstup mono XLR)
	vyžaduje se

	Nastavení a optimalizace propojených ozvučovacích systémů pomocí Smaart, SatLive, SysTune, ...
	vyžaduje se

	Min. výkon monitorových repro.
	500W

	Min.špičkový akustický tlak monitorových repro.
	128dB

	Min. počet monitorových repro.
	7+2*

	Min. počet monitorových cest
	8

	Typ mixážního pultu
	Digitální

	Min. počet vstupů mix. pultu
	34

	Min. počet VCA mix. pultu
	4

	Mikrofonní bezdrátová sada s mikrofonem do ruky
	2 ks

	Mikrofonní bezdrátová sada s mikrofonem headset
	2 ks

	Min. počet zpěvových mikrofonů  + stativ
	8

	Min. počet dynamických nástrojových mikrofonů + stativ
	8

	Min. počet kondenzátorových nástrojových mikrofonů
	10

	Min. počet nástrojových mikrofonů s klipsou (adekvátní typu DPA4099) 
	10

	Sada mikrofonů na bicí soupravu
	1

	Počet D.I. boxů
	8

	Přehrávač CD/MP3/USB
	1

	Intercom  - komunikace mezi pódiem a stanovištěm zvukaře
	1

	Jištěná a chráněná distribuce el. proudu (přípojka 400V/32A)
	vyžaduje se

	Ochranné kabelové přejezdy
	25m


* 7ks tzv. wedge reproboxů (na zem) a 2 ks reproboxů na stojanu
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	Obsluha

	

	Zvukař
	1



V případě potřeby další techniky navíc nad rámec výše uvedených technických požadavků (např. za účelem vyhovění nezbytných požadavků vystupujících umělců) se cena dodávky této techniky řídí samostatným ceníkem viz příloha č. 5.
Výsledná cena zakázky je součinem ceny za jednu akci a počtu programových dní.

