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1. Zimní bar
Popis: pod zimní bar je potřeba položit základovou pochozí desku, kterou je třeba nejprve vyrovnat (sklon náměstí), až poté se dá stavět samotná konstrukce zimního baru.
Místo uskladnění: Šmahova 364/110, Brno






	


2. Konzumační zóny
na Skácelově kašně
Popis: pokládka dřevěné podlahy na Skácelovu kašnu
Místo uskladnění: Šmahova 364/110, Brno


Dřevěné pódium (podlaha o průměru 15m) je vytvořeno z 16 dílů. Díly jsou montovány na místě, spojovány budou kovovými šrouby a maticemi. Podlaha bude k roznášecí konstrukci připevněna vruty 5x70mm. Jednotlivé díly se skládají ze dvou částí:
· Roznášecí konstrukce – trámky 40x80mm
· Dřevěná podlaha – latě 40x80mm a prkna 80x120mm
Konstrukční a pochozí části jsou vyrobené ze smrkového dřeva opatřeného organickým povrchovým nátěrem.

[image: ]na Malé kašně
Popis: malá dřevěná konzumační zóna, na kterou navazuje ocelová konstrukce s osvětlením
Místo uskladnění: Šmahova 364/110, Brno





















3. Dřevěné stánky - 3 kusy

Stánek pro zvukaře
Popis: Dřevěný stánek pro zvukaře o velikosti 2x3 m, který je umístěn v prostoru před pódiem vedle prodejních stánků na náměstí Svobody.
[image: ]Místo uskladnění: Šmahova 364/110, Brno









Dva dřevěné stánky do zázemí 
[image: ]Popis: Klasický dřevěný prodejní stánek, jež bude umístěn do zázemí za pódiem a slouží jako sklady a šatny umělců.
Místo uskladnění: Šmahova 364/110, Brno
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4. Zvoničky
na náměstí Svobody
[image: ]Popis: Dřevěná stavba se zvonkem o výšce 4 metry a o poloměru podstavce 1175 mm
Místo uskladnění: Šmahova 364/110, Brno





















na Dominikánském náměstí
Popis: tradiční dřevěná stavba se zvonkem o rozměrech 1,5x1,5 m. 
Umístění na nerovném povrchu, je potřeba počítat s vyrovnáním.
[image: ]Místo uskladnění: Šmahova 364/110, Brno














5. Sedm dřevěných stolů 
[image: ]Popis: Dřevěné stoly na ocelové konstrukci umístěné na Dominikánském náměstí a slouží jako konzumační zóna. Umisťují se do kopcovitého terénu a je potřeba je vyrovnat a řádné uchytit proti skluzu.
Místo uskladnění: Šmahova 364/110, Brno

	





















6. Dřevěné kryty 4 kusy
Popis: Dekorativní kryty umístěné na betonové kvádry, které slouží jako další místo ke konzumaci.
Místo uskladnění: Šmahova 364/110, Brno
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7. Dřevěný stánek bílý - stánky do GOURMET zóny
Popis: 9x stánek dřevěný, rozměr 3x2 m. Jedná se o prodejní stánky, které budou umístěny na nádvoří Staré radnice. Stánky se staví podle daného plánku na nerovném povrchu a je potřeba počítat s vyrovnáním každého jednotlivého stánku.
Místo uskladnění: Šmahova 364/110, Brno.
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8. Kryt na kašnu
Popis: Dřevěný kryt na kašnu, který má přesah nad stávající kašnou a tvoří konzumační zónu na nádvoří Staré radnice. 
Místo uskladnění: Šmahova 364/110, Brno.
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9. Stánky do dětské vesničky
Popis: 5 kusů bílých, dětských stánků, které se budou stavět na Dominikánském náměstí
Místo uskladnění: Šmahova 364/110, Bratislavská 249/68 Brno
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10. Další mobiliář 
Popis: podlaha do party zóny, která bude vytvořena na nádvoří Staré radnice a dřevěné zábrany neboli ploty
Místo uskladnění: Šmahova 364/110, Bratislavská 249/68 Brno.


Podlaha pod dětskou vesničku
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Dřevěné zábrany
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Příloha č. 1 – specifikace objektů pro stavbu v rámci akce Brněnské Vánoce 2024
U každého objektu je potřeba počítat se spojovacím materiálem a také s tím, že některé části staveb je nutné kompletovat za pomoci techniky. Dále je nutné počítat s tím, že každý objekt je třeba vyrovnat.
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