Příloha č. 1 – specifikace objektů pro stavbu v rámci akce Brněnské Vánoce 2024

1. Konzumační zóny
na Skácelově kašně
Popis: pokládka dřevěné podlahy na Skácelovu kašnu
Místo uskladnění: Šmahova 364/110, Brno


Dřevěné pódium (podlaha o průměru 15m) je vytvořeno z 16 dílů. Díly jsou montovány na místě, spojovány budou kovovými šrouby a maticemi. Podlaha bude k roznášecí konstrukci připevněna vruty 5x70mm. Jednotlivé díly se skládají ze dvou částí:
· Roznášecí konstrukce – trámky 40x80mm
· Dřevěná podlaha – latě 40x80mm a prkna 80x120mm
Konstrukční a pochozí části jsou vyrobené ze smrkového dřeva opatřeného organickým povrchovým nátěrem. Poznámka: Podrobnější výkresová dokumentace je k dispozici na vyžádání.

[image: ]na Malé kašně
Popis: malá dřevěná konzumační zóna, na kterou navazuje ocelová konstrukce s osvětlením
Místo uskladnění: Šmahova 364/110, Brno





















2. Dřevěné stánky - 3 kusy

Stánek pro zvukaře
Popis: Dřevěný stánek pro zvukaře o velikosti 2x3 m, který je umístěn v prostoru před pódiem vedle prodejních stánků na náměstí Svobody.
Místo uskladnění: Šmahova 364/110, Brno[image: ]











Dva dřevěné stánky do zázemí 
[image: ]Popis: Klasický dřevěný prodejní stánek, jež bude umístěn do zázemí za pódiem a slouží jako sklady a šatny umělců.
Místo uskladnění: Šmahova 364/110, Brno
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3. Zvoničky

Na náměstí Svobody
Popis: Dřevěná stavba se zvonkem o výšce 4 metry a o poloměru podstavce 1175 mm[image: ]
Místo uskladnění: Šmahova 364/110, Brno























Na Dominikánském náměstí
Popis: tradiční dřevěná stavba se zvonkem o rozměrech 1,5x1,5 m. 
Umístění na nerovném povrchu, je potřeba počítat s vyrovnáním.
[image: ]Místo uskladnění: Šmahova 364/110, Brno














4. Sedm dřevěných stolů 
Popis: Dřevěné stoly na ocelové konstrukci umístěné na Dominikánském náměstí a slouží jako konzumační zóna. Umisťují se do kopcovitého terénu a je potřeba je vyrovnat a řádné uchytit proti skluzu.
Místo uskladnění: Šmahova 364/110, Brno


5. Dřevěné kryty 4 kusy
Popis: Dekorativní kryty umístěné na betonové kvádry, které slouží jako další místo ke konzumaci.
Místo uskladnění: Šmahova 364/110, Brno


[image: C:\Users\user\OneDrive - TIC BRNO\Plocha\IMG_20211125_083326 (002).jpg]








		






6. Dřevěný stánek bílý - stánky do GOURMET zóny
Popis: 9x stánek dřevěný, rozměr 3x2 m. Jedná se o prodejní stánky, které budou umístěny na nádvoří Staré radnice. Stánky se staví podle daného plánku na nerovném povrchu a je potřeba počítat s vyrovnáním každého jednotlivého stánku.
Místo uskladnění: Šmahova 364/110, Brno.
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7. Kryt na kašnu
Popis: Dřevěný kryt na kašnu, který má přesah nad stávající kašnou a tvoří konzumační zónu na nádvoří Staré radnice. 
Místo uskladnění: Šmahova 364/110, Brno.
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[image: C:\Users\user\OneDrive - TIC BRNO\Plocha\_DSC6720-Enhanced-NR-foto-Michal-Ruzicka-TIC-BRNO.jpg]
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8. Další mobiliář 
Popis: podlaha do party zóny, která bude vytvořena na nádvoří Staré radnice a dřevěné zábrany neboli ploty
Místo uskladnění: Šmahova 364/110, Bratislavská 249/68 Brno.


Podlaha pod dětskou vesničku
[image: C:\Users\user\OneDrive - TIC BRNO\Plocha\Messenger_creation_9097aa40-7ad7-4721-bbc1-8e027a219d4a.jpeg]
















Dřevěné zábrany
[image: C:\Users\user\OneDrive - TIC BRNO\Plocha\Brnenske Vanoce_Architektonicka studie (1).jpg]





















Poznámka:
Při montáži každého objektu je třeba počítat nejen s dostatečným množstvím spojovacího materiálu, ale i s tím, že některé konstrukční části bude nutné sestavit za pomoci techniky. Po dokončení montáže je nezbytné provést rektifikaci, tedy pečlivé vyrovnání objektů, aby byla zajištěna jejich bezpečnost a stabilita.“

 
 
Upřesnění spojovacího a podkladového materiálu

· Dřevěné podkladky jsou v místě skladování 


· Následující spojovací materiál zajistí dodavatel: 
· Stánky nádvoří: vruty Rapid, talířová hlava, 8x100 do 300 ks plus do pultů 6x80 do 120 ks plus 20 ks 8x140 

· Kryt kašny na nádvoří: vruty Rapid, zápustná hlava, 6x160, 4 ks 

· Stoly ke krytu kašny: vruty Rapid, talířová hlava, 6x100, 20 ks plus 6x80, 20 ks 

· Zimní bar: vruty Rapid 8x100, talířová hlava,200 ks plus 6x100 talířová hlava 100 ks, 6x80, talířová hlava do 200 ks 

· Podlaha pod Skácelovou kašnou: Rapid, zápustná hlava 5x80(100), 20 ks 

· Malá kašna NS: vruty Rapid, 6x100 do 20 ks plus 32 ks 5x50, zápustná hlava plus 50 ks 5x50, zápustná hlava 

· Zvonička NS: 6x závitová tyč 8x120 mm, klobouková matka M8 + podložky, 16 ks, vruty Rapid 5x50, talířová hlava, 25 kusů. 
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