Příloha  č. 4


Rozdělení akcí na 2 typy podle rozsahu použité techniky

	OZVUČENÍ

	Typ 1
Běžný den 

	Typ 2
Mše vánoční 23.12.


	Min. výkon PA systému
	5kW
	5kW

	Min.špičkový akustický tlak širokopásmové složky PA systému
	130dB
	130dB

	Nastavení a optimalizace zvukového systému pomocí Smaart, SatLive, SysTune, ...
	vyžaduje se
	vyžaduje se

	Min. výkon monitorových repro.
	500W
	500W

	Min.špičkový akustický tlak monitorových repro.
	130dB
	130dB

	Min. počet monitorových repro.
	6
	6

	Min. počet monitorových cest
	6
	6

	Typ mixážního pultu
	Digitální
	Digitální

	DJ mix pult + přehrávače
	1
	1

	Počet vstupů mix. Pultu
	24
	64

	Počet sběrnic mix. Pultu
	12
	32

	Počet VCAmix. Pultu
	4
	8

	Mikrofonní bezdrátová sada headset/handheld
	4+3
	0+4

	Min. počet zpěvových mikrofonů  + stativ
	8
	8

	Min. počet dynamických nástrojových mikrofonů + stativ
	4
	6

	Min. počet kondenzátorových nástrojových mikrofonů
	10
	20

	Sada mikrofonů na bicí soupravu
	1
	0

	Počet D.I. boxů
	8
	4

	Přehrávač CD/MP3/USB
	1
	1

	Intercom (FOH-MON)
/ walkie-talkie
	2
	2

	Silová kabeláž 230V – typ/krytí
	pogumovaný kabel/IP44
	pogumovaný kabel/IP44

	Délka přívodního kabelu centrálního napájení
	50m
	50m

	Jištěná a chráněná distribuce el. proudu
	vyžaduje se
	vyžaduje se

	Počet metrů kabelových přejezdů
	25
	25








































Příloha č. 4

Cena akce podle typu bez DPH



	
	Typ
1
	Typ
2

	Cena akce v délce 12h včetně zvukové zkoušky bez doby instalace a demontáže techniky
	
	





Cena akce podle typu včetně DPH



	
	Typ
1
	Typ
2

	Cena akce v délce 12h včetně zvukové zkoušky bez doby instalace a demontáže techniky
	
	





Akcí se rozumí ozvučení jednoho pódia na jeden den.





[bookmark: _GoBack]
